standard:标准输出

--access : 设定传输媒介

file

udp

http

https

mmsh

rtp

--mux    : 封装方式

ts

ps

mpeg1

ogg

asf

asfh

avi

mpjpeg

--dst     : 地址

file:存储路径

dup/rtp:单播/多播地址 格式: IP:PORT

--sap     :服务发现协议 仅用在 UDP模式下

--group   :分组 仅VLC能够读出 用于SAP下

--slp     :

--name    :用于SAP/SLP 下 为流命名

transcode:转换

--vcodec : 转换成的编码

--vb     : 视频码率

--venc   : 选择编码器

--fps    : 帧数

--deinterlace :交错

--croptop,cropbottom,cropleft,cropright :裁剪

--scale : 比例

--width/height    : 宽/高

--acodec : 音频编码

--ab     : 音频码率

--aenc   : 音频编码器选择

--samplerate: 采样率

--channels: 声道

--scodec :字幕

--senc   : 字幕转换器选择

--soverlay:字幕直接显示在视频上

--sfilter : 视频上加logo

--threads : 多线程转换

--audio-sync :video/audio同步

duplicate:复制

es:分离基本码流

vlc input\_stream --sout "#module1{option1=parameter1{parameter-option1},option2=parameter2}:module2{option1=...,option2=...}:..."